上海政法学院主教楼教室空调采购安装项目
招标需求
一、项目概况

上海政法学院主教学楼（明德楼）为学校主要教学场地，2006年建成投入使用至今近二十年。由于楼宇电气设计等历史原因，当年在建设中未在各教室内安装空调，为改善学校教学环境，后勤保障处根据学校部署和广大师生反馈的意见建议，会同教务处等相关职能部门对主教学楼部分教室安装空调事宜进行调研。根据调研结果，本次计划在主教学楼6间教室安装10台空调。
1.项目名称：上海政法学院主教楼教室空调采购安装项目
2.预算费用： 21.3万元

3.项目工期：学校通知施工之日起30天

4.建设地点：上海政法学院校内（外青松公路7989号）

5.报价方式：
本次投标以固定总价方式报价。固定总价中包含（但不限于）产品材料、制作、包装、运输、装卸（同时自行考虑现场装卸措施）、安装、调试、检验、检测、现场保管、操作培训、水电使用、税金、规费、维保服务及质保期间内发生的一切费用。
投标单位须经现场踏勘后确认招标方对于空调设备、管线布置等具体安装要求，如因场地安装条件等原因需要调整配件材料数量的，项目总价只减不增，超预算报价无效。

二、项目配置方案

本项目空调及配件采购安装情况具体如下：

1．空调（需含线控系统，包括面板及配线等），规格为正5P嵌入式空调，计划采购数量为10台。

2．本项目相关教室空调外机须按甲方要求安装在一层或楼顶。

3．本项目须按照甲方要求对本次新装空调室外管线采用PVC材料护套管进行包覆，管线包覆材料须满足长期室外长期使用要求。
4．本项目需按照项目实际需求和甲方要求采购安装冷凝水排水管（含保温）、空调支架、墙体开洞、信号线及线管等。从减少空调日常使用中发生的噪音对师生教学学习影响，投标方需充分考虑采用合适的设备减震降噪措施，安装在一层的空调外机须按甲方要求采取挂墙安装或室外砌筑基础安装。
三、主要设备材料清单汇总表
	序号
	采购内容
	估算

数量
	单位
	备注

	1
	5匹嵌入式空调
	10
	台
	空调须配套线控系统（含线控面板及配线）；空调额定电压 380V；

	2
	铜管
	232
	米
	

	3
	墙洞
	11
	个
	

	4
	外机机架
	9
	付
	

	5
	外机落地基础
	1
	套
	根据外机尺寸现场修建落地基础

	6
	护套管
	140
	米
	室外管线须加装PVC护套管，满足长期使用需求

	7
	排水管
	79
	米
	（含保温材料）

	8
	信号线
	219
	米
	

	9
	N25线管
	219
	米
	

	10
	4平方电缆
	522
	米
	

	11
	电源护套管
	522
	米
	

	备注：

1. 除空调外，以上配件数量仅供参考。在满足招标人具体安装要求的前提下，以投标人自行统计数量为依据报固定总价。
2. 中标供应商为该项目发生的所有费用不超预算金额，采购人不再另行支付其它任何费用。


四、拟安装空调教室列表如下：
	序号
	教室门牌
	教室类型
	空调数量（台）
	空调规格

	1
	115C
	小型教室
	1
	5匹

	2
	401C
	小型教室
	1
	5匹

	3
	102A
	中型教室
	2
	5匹

	4
	103A
	中型教室
	2
	5匹

	5
	104A
	中型教室
	2
	5匹

	6
	202A
	中型教室
	2
	5匹

	合计
	/
	/
	10
	5匹


五、投标单位资质要求

1.具有中华人民共和国境内注册的独立法人资格及相应的经营范围，提供年检合格的工商行政管理部门核发的《企业法人营业执照》，提供《组织机构代码证》 及《税务登记证》； 

2.投标单位须为上海政府采购云平台合格供应商，需提供相关证明材料；

3.本项目不接受联合体投标；

4.公司资产状况良好，近三年内未受到监管机构处罚、无重大金融、财经违法行为，具有较强的风险控制和较好的经营业绩且经营状况良好；严格遵守国家有关的法律法规，内部管理规范、控制制度严密，具有严格的操作规程和保密措施。

  六、结算与付款：

项目完成经验收合格，一次性支付合同金额。

七、施工验收规范及标准

本项目所用材料必须符合环保要求，严禁使用假冒伪劣产品。本项目验收标准为：一次性验收合格。

八、 质保期
本项目空调设备质保期以厂家质保期为准。除空调设备外，其余配件材料质保期不少于1年。在质保期内，如出现损坏现象（即除了招标单位使用不当造成的损失和设备正常的易损件以外），中标单位应在接到报修电话后及时无偿修理以及免费提供服务。由此发生的一切费用应由中标单位承担。
附件：空调及配件采购具体需求表
               上海政法学院后勤保障处

             2026年7月9日
附件：空调及配件采购具体需求表
	供货时间: 2026年8月
	安装地点：主教楼教室（见备注）

（铜管等配件长度仅供参考）

	序号
	采购明细
	空调
	空调参数要求
	数量
	配件
	参考
数量
	备注

	1
	正5匹冷暖商用嵌入机（含线控）
	吸顶机
	制冷量≥12.2KW；

制热量≥13.5KW；

制冷耗电量≤4.75 KW；

制热耗电量≤4.6 KW；

室内机运转音≤49dB（A）；

风量≥31m³/min；

APF≥3.4；

电源：380V，50HZ
	1
	铜管

墙洞

外机机架

外机基础

护套管

排水管

信号线

N25线管

4平方电缆

电源护套管
	-
	主教楼115C

	2
	正5匹冷暖商用嵌入机（含线控）
	吸顶机
	
	1
	
	
	主教楼401C

	3
	正5匹冷暖商用嵌入机（含线控）
	吸顶机
	
	2
	
	
	主教楼102A

	4
	正5匹冷暖商用嵌入机（含线控）
	吸顶机
	
	2
	
	
	主教楼103A

	5
	正5匹冷暖商用嵌入机（含线控）
	吸顶机
	
	2
	
	
	主教楼104A

	6
	正5匹冷暖商用嵌入机（含线控）
	吸顶机
	
	2
	
	
	主教楼202A


