学生公寓1号和5号楼窗帘采购项目招标需求

上海政法学院学生公寓1号楼和5号楼大修后，原宿舍窗户窗帘需要重新配置，后勤保障处根据学校相关招标采购规章规定，对学生公寓1号和5号楼窗帘采购项目进行公开询价，现邀请合格的供应商前来参加。

**一、项目概况**

1. 项目名称：学生公寓1号和5号楼窗帘采购项目

2. 预算金额：6.5万元

3. 安装服务时间：合同签订后20日内安装完毕。

4. 付款：验收合格后一次性支付。

5. 采购服务内容与要求：

投标方需提供符合学生宿舍使用需求的窗帘，包括但不限于：

（1）窗帘尺寸需适配宿舍窗户规格。经统计，两栋宿舍共有123间宿舍，合计需窗帘面积1485㎡，所需轨道长度345米。

（2）窗帘褶皱倍数要求1.6倍，长度要求落地，安装采用导轨形式。

（3）窗帘颜色、款式需符合学校要求（投标方根据学生公寓的装修风格推荐窗帘色系或提供样品。）

（4）成品完成后，由投标方负责送货上门并安装，运送途中及安装过程中的一切费用和风险由投标方承担。

**二、技术及质量要求**

1. 遮光性能：

遮光率需达到85%以上，需提供第三方检测报告证明遮光性能。

窗帘需具备均匀遮光特性，无透光斑点。

2. 材质要求：

主面料为棉麻材质，需符合国家纺织品安全标准（GB 18401-2010）。

阻燃性能需达到B1级或以上（根据消防要求）。

不含甲醛、重金属等有害物质。

投标方需提供材质安全检测报告，检测报告需包含以下内容，且满足相关参数要求。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **检测项目** | **技术要求** |
| 1 | 甲醛含量 | ≤300 |
| 2 | Ph值 | 4.0-9.0 |
| 3 | 异味 | 无 |
| 4 | 可分解致癌芳香胺染料 | 禁用 |
| 5 | 可萃取铅含量 | ≤1.0 |
| 6 | 可萃取铬含量 | ≤2.0 |
| 7 | 碱洗色牢度（变色） | ≤4 |
| 碱洗色牢度（沾色） | ≤3.4 |
| 8 | 耐光色牢度（变色） | ≤5 |
| 9 | 水洗尺寸变化率（经向） | +3.0 — -3.0 |
| 水洗尺寸变化率（纬向） | +3.0 — -3.0 |
| 10 | 防紫外线性能（UPF值） | ＜40 |
| 防紫外线性能（T(UVA)AV(%)） | ＜5 |
| 防紫外线性能（T(UVB)AV(%)） | / |

3. 质量要求：

工艺标准： 缝制牢固，针距均匀，无脱线现象；包边整齐，无毛边；色牢度4级以上，不易褪色。

耐用性：正常使用情况下使用寿命不低于5年，具备一定的防尘、防静电性能。

4. 售后服务：

投标方提供至少1年质保服务，出现质量问题需在24小时内响应，并且要定期回访检查窗帘使用情况。

**三、合格的供应商必须符合以下条件：**

1. 投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本采购项目的采购活动；

3. 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；

4. 本项目不接受联合体投标。