**封闭电动车招标需求**

**14座封闭式接待用车（带空调）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 电器系统 | 电控✱ | 原装进口电控 |
| 电池 | 电池3DG-230Ah，16只 |
| 电机✱ | 5KW直流电机/双48V |
| 充电机✱ | 非车载智能充电机2台 |
| 空调✱ | 二台顶置空调1000W+1000W |
| 小风扇 | 1台 |
| 充电时间 | | 8-10小时（放电率为80%） |
| 车身配置 | 制动✱ | 四轮液压前盘后鼓制动+真空刹车助力 |
| 转向✱ | 电动助力转向 |
| 悬架 | 前悬架：独立悬架螺旋簧Ф25+筒式液压减振器、后悬架：非独立悬架钢板弹簧5片+筒式减震器 |
| 驱动方式 | 直流直驱、无级变速 |
| 速比✱ | 12.49:1 |
| 车身 | 玻璃钢车身 |
| 顶篷✱ | 双层玻璃钢 |
| 门✱ | 铝合金门6扇门、平移式推拉窗 |
| 座椅 | 防水皮革+高弹海绵分体式 |
| 底盘 | 增强微型汽车底盘 |
| 内饰板✱ | 门内饰板 |
| 地板 | 防滑地板革，铝合金侧护板 |
| 侧护板✱ | 铝合金 |
| 后视镜✱ | 左右对称型外后视镜，内后视镜 |
| 仪表台 | 仪表及开关：数字仪表，组合开关，危险警报开关，雾灯开关 |
| 音响系统 | 收放机，内置天线，防水型扬声器6只 |
| 轮胎轮毂 | 155R12C, 8PR 真空子午线胎 |
| 灯光及信号 | 12v灯光：前大灯（远近光），前后转向灯，组合后尾灯（示廓灯+制动灯）,前后防雾灯，倒车灯 |
| 额定乘员（人） | | 14 |
| 外形尺寸（长\*宽\*高） | | 5100\*1510\*2500 |
| 续驶里程（满载）（km） | | 夏天制冷70、冬天制热90 |
| 最大行驶速度（km/h） | | 27 |
| 最小转弯半径（m） | | 5.6 |
| 最大爬坡度（满载） | | 18% |
| 制动距离（m） | | ≤4m |