**第一、二、三食堂新做隔油池项目技术要求**

1. **工程概况**

上海政法学院第一、二、三食堂新做隔油池项目，主要作用就是对排入管网的污水进行预处理，除掉水中的大部分浮油，确保污水管道的畅通。

1. **预算经费**：9.5万元。
2. **隔油池尺寸：**长5米，宽3米，深1.8米；内部纵向分为4格。
3. **服务要求：项目质保期一年**
4. **工程量清单：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 单位 | 计 算 式 | 工程量 |
| 1 | 拆除砼路面 | M2 | 4\*6 | 24 |
| 2 | 挖土方 | M3 | 4\*6\*2.5 | 60 |
| 3 | 钢板桩 | M | (4+6)\*2 | 20 |
| 4 | 统一砖砌筑隔油墙体 | M2 | (3+5)\*2\*1.8+(3\*3\*1.8)+3 | 48 |
| 5 | 地层道渣(快速) | M3 | 3\*5\*0.2 | 3 |
| 6 | 地层混凝土 | M3 | 3\*5\*0.15 | 2.25 |
| 7 | 抽水 | 次/天 | 3 | 3 |
| 8 | 更换接头PE加筋管(二接头) | 根 | 2 | 2 |
| 9 | 玻璃钢耐酸格栅花纹盖板(分4块) | M2 | 3.72\*5.72 | 21.3 |
| 10 | 土方外运 | M3 | 4\*6\*2.5 | 60 |
| 11 | 挖掘机进出场1M3 | 台次 | 1 | 1 |
| 12 | 清理冲洗路面 | 项 | 1 | 1 |

上海政法学院后勤保障处

2016年5月9日