**上海政法学院第一、第二、第四食堂（含教工用餐区）燃气灶具加装熄火保护装置项目采购招标需求**

**一、采购项目概况**

为了落实中华人民共和国国家标准GB35848-2018《商业燃气燃烧器具》、GB55009-2021《燃气工程项目规范》和上海市地方标准DB31/T 1011-2016《燃气用户设施安全检查技术要求》，商业燃具应有熄火保护装置的要求，对学校食堂未装熄火保护装置的燃具加装熄火保护装置.

**二、本次招标为2024年食堂燃气灶具加装熄火保护装置。**

**三、预算经费：**

食堂燃气灶具加装熄火保护装置: 98390元

**四、加装范围：第一、第二、第四食堂（含教工用餐区）。**

**五、投标单位资质要求：**

1.投标的单位需具备灶具安装、维修资质，具备类似项目的施工经验。投标人需提交详细的施工方案、材料清单、预算报价等相关材料。

2.投标人没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态。

**六、递交报价文件时间、地点：**

递交截止时间：2024年9月5日9:00-11:00

递交地点：上海市青浦区外青松公路7989号成德楼A211室

**七、报名需要提供的资料**

**1.报价函（报价不得超过预算金额）；**

**2.服务项目报价单；**

**3.营业执照（复印件加盖公章）；**

**4.投标单位负责人身份证复印件；**

**5.投标单位业绩资料、资质材料；**

**6.税务登记证、组织机构代码证（复印件加盖公章）。**

**\*注：以上材料均需加盖公章。**

**八、询价会时间、地点：**

询价会时间：报价文件截止时间后三天。

**九、联系方式：**

采购人：上海政法学院

地 址：上海市青浦区外青松公路7989号

联系人：李老师 电 话：39226676

如果供应商认为本加装项目对供应商的资格要求或者技术规格中存在倾向性或排斥性的内容的，可以在报价截止时间之前直接向上海政法学院后勤保障处提出质疑。

**十、工期要求：**

食堂燃气灶具加装熄火保护装置：本项目施工周期预计为15天，投标人需根据实际情况合理安排施工进度。

**十一、加装要求：**

1．安装方提供企业法人代表资格证书和企业法人代码证书及税务登记证书复印件，签订安全责任书。

 2.开工前安装方提供《工作人员概况》，提供特殊工种作业人员名单及“上岗证”复印件，提供安装负责人、技术负责人、现场安全负责人名单的证明。

 3.开工前组织对全体现场作业人员进行安全、技术交底，明确工作任务，使全体施工现场各级人员掌握工程特点及安全操作规程、[施工安全](http://www.hbsafety.cn/article/63/)措施、安全注意事项。对施工作业人员定期进行安全活动和总结，并有记录，必要时请学校派相关负责人参加。

 4.开工前提供安装组织方案、作业计划、[安全管理](http://www.hbsafety.cn/article/12/)制度、组织措施和技术措施，安全措施应急预案。

 5.禁止使用未成年人及老弱、残人员。对安装现场的新入人员（包括临时工、合同工与参加劳动人员）必须进行安全教育及交待现场安全注意事项，相关记录、资料正确齐全，方可进场施工。

 6.安装期间，各种交通工具、设备和工具等均由安装方自备。安装使用的施工机械、工器具及防护设施的必须有安全检查记录。

 7.安装期间，安装方严格执行安全操作规程，并做好各种安全防范措施，指定专人负责安全工作，明确安全员。施工中一旦发现有安全隐患的，应立即停工，并报告建设单位及其他有关职能部门，采取措施整改后确保万无一失再施工。安装过程中因违规操作，所发生的安全生产事故及人身伤亡[事故](http://www.hbsafety.cn/article/33/)均由安装方承担全部责任，学校不负任何连带责任。

 8.安装单位应在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志。安装单位对安装可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线、电力、通信线路等，应当采取专项防护措施。如没有防护，或防护不当而导致既有设施损坏，由安装方承担一切责任。

 9.安装单位必须接受建设单位监督和指导，发生安全生产事故或危及[施工安全](http://www.hbsafety.cn/article/63/)情况的，必须立即报告建设单位。安装方负责人（安装第一责任者）对建设单位提出的有效意见必须及时整改。

 10.施工过程中若因安装方操作不当导致设备损坏的，由安装方承担维修责任。

 11.负责合同中规定由安装单位承担有关职责。

**十二、采购及规格清单：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **第一食堂** |  |  |
| **序号** | **设备名称** | **项目** | **数量** | **单位** |
| 一、烧炒间 |  |  |  |
| 1 | 双眼鼓风大灶 | 加装熄火保护装置、更换炉头 | 2 | 套 |
| 2 | 双眼矮仔炉 | 加装熄火保护装置 | 2 | 套 |
| 3 | 单眼鼓风大灶 | 加装熄火保护装置、改进内胆、加装风机、更换炉头 | 1 | 组 |
| 二、点心制作间 |  |  |  |
| 1 | 双眼矮仔炉 | 加装熄火保护装置 | 2 | 套 |
| 2 | 单眼鼓风大灶 | 加装熄火保护装置、改进内胆、加装风机、更换炉头 | 1 | 组 |
| 三、蒸饭间 |  |  |  |
| 1 | 蒸饭箱 | 加装熄火保护装置、更换炉头 | 3 | 套 |
| 四、备餐间 |  |  |  |
| 1 | 双眼大灶 | 加装熄火保护装置、更换炉头 | 2 | 套 |
| **第二食堂** |  |  |
| 一、烧炒间 |  |  |  |
| 1 | 双眼鼓风大灶 | 加装熄火保护装置、更换炉头 | 6 | 套 |
| 2 | 煎饼灶 | 加装熄火保护装置 | 2 | 套 |
| 3 | 双眼矮仔炉 | 加装熄火保护装置 | 2 | 套 |
| 二、蒸饭间 |  |  |  |
| 1 | 蒸饭箱 | 加装熄火保护装置、更换炉头 | 4 | 套 |
| **第四食堂（一楼）** |  |  |
| 一、蒸饭间 |  |  |  |
| 1 | 蒸灶 | 加装熄火保护装置、更换炉头 | 4 | 套 |
| 二、2号窗口 |  |  |  |
| 1 | 双眼鼓风大灶 | 加装熄火保护装置、更换炉头 | 2 | 套 |
| 三、烧炒间 |  |  |  |
| 1 | 双眼鼓风大灶 | 加装熄火保护装置、更换炉头 | 2 | 套 |
| 2 | 双眼鼓风炒灶 | 加装熄火保护装置、更换炉头 | 2 | 套 |
| 3 | 双眼鼓风大灶 | 加装熄火保护装置、更换炉头 | 2 | 套 |
| 4 | 单眼鼓风炒灶 | 加装熄火保护装置、更换炉头 | 1 | 套 |
| 5 | 双眼矮仔炉 | 加装熄火保护装置 | 2 | 套 |
| **第四食堂（二楼）** |  |  |
| 一、蒸饭间 |  |  |  |
| 1 | 蒸饭箱 | 加装熄火保护装置、更换炉头 | 4 | 套 |
| 二、2号窗口 |  |  |  |
| 1 | 双眼鼓风大灶 | 加装熄火保护装置、更换炉头 | 2 | 套 |
| 三、烧炒间 |  |  |  |
| 1 | 双眼鼓风大灶 | 加装熄火保护装置、更换炉头 | 2 | 套 |
| 2 | 单眼矮仔炉 | 加装熄火保护装置 | 1 | 套 |
| 3 | 单眼鼓风大灶 | 加装熄火保护装置、更换炉头 | 1 | 套 |
| 4 | 双眼鼓风炒灶 | 加装熄火保护装置、更换炉头 | 2 | 套 |
| 5 | 双眼矮仔炉 | 加装熄火保护装置 | 2 | 套 |
| 二、备餐间 |  |  |  |
| 1 | 单眼矮仔炉 | 加装熄火保护装置、更换炉头 | 2 | 套 |
| **教工用餐区** |  |  |
| 一、蒸饭间 |  |  |  |
| 1 | 蒸饭箱 | 加装熄火保护装置、更换炉头 | 3 | 套 |
| 2 | 蒸灶 | 加装熄火保护装置、更换炉头 | 1 | 套 |
| 二、烧炒间 |  |  |  |
| 1 | 双眼鼓风大灶 | 加装熄火保护装置、更换炉头 | 2 | 套 |
| 2 | 单眼鼓风大灶 | 加装熄火保护装置、更换炉头 | 1 | 套 |
| 3 | 双眼鼓风炒灶 | 加装熄火保护装置、更换炉头 | 2 | 套 |
| 4 | 双眼矮仔炉 | 加装熄火保护装置 | 2 | 套 |
| 三、面点间 |  |  |  |
| 1 | 大灶 | 加装熄火保护装置、更换炉头 | 1 | 套 |
| 2 | 煎饼灶 | 加装熄火保护装置 | 1 | 套 |

**十三、验收：**

1.加装熄火保护装置须在上海市住房和城乡建设管理委员会《燃气器具和泄漏报警保护装置销售备案事项决定告知书》备案目录内。

2.加装熄火保护装置后，燃气灶具的燃气效率不得低于原灶具的95%。

3.加装熄火保护装置后，对加装灶具的管道须进行安全检测。

4. 加装熄火保护装置后，邀请上海松江燃气有限公司进行验收。

**十四、结算与付款：**

1.结算方式：根据投标报价和实际完成工程量验收合格后，按审价金额结算。

2.付款方式：2024年食堂燃气灶具加装熄火保护装置完成经验收合格并由各食堂和后勤保障处项目负责人签字确认后，全额支付合同价款。

**十五、其他：**

投标人需提供至少一年的质保期，质保期内出现质量问题需免费维修或更换。在此期间发生的维保需要，必须随叫随到，24小时响应。

上海政法学院后勤保障处

2024年8月31日