一、项目概况
1.项目名称：上海政法学院教室智慧黑板采购项目
2.预算费用：19万元
3.项目工期：学校通知施工之日起10天
4.建设地点：上海政法学院校内（青浦区外青松公路7989号）
5.报价方式：本次投标以固定总价方式报价。固定总价中包含（但不限于）产品材料、制作、包装、运输、装卸（同时自行考虑现场装卸措施）、安装、调试、检验、检测、现场保管、操作培训、税金、维保服务及质保期间内发生的一切费用。
2、 项目建设内容
	名称
	功能及参数要求
	数量

	智慧黑板
	一、硬件总体要求
1.整机为一体化拼接结构，外部无外露内部功能模块连接线；外壳采用阻燃材质，边角做弧形处理，整机无尖锐边缘、凸起结构，保障使用安全。
2.副板采用金属纳米镀膜工艺，支持磁性教具吸附，兼容普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔直接书写擦拭。
3.显示屏幕尺寸98英寸，显示分辨率最高支持4K，屏幕刷新率60Hz，画面无闪烁。
4.显示屏对比度≥4000:1，屏幕亮度≥350cd/㎡；整机厚度控制在100‑120mm；屏幕采用4mm厚度9H防爆AG防眩光钢化玻璃，具备防蓝光、防指纹性能；玻璃表面蚀刻工艺处理，支持粉笔书写，具备高抗冲击能力。
5.采用电容多点触控技术，Windows、Android双系统≥20点触控；支持无源被动书写笔，最小识别接触直径≤φ3mm；触控书写响应时间≤15ms，书写定位精度≤±1mm；支持手指、无源笔书写，具备掌擦擦除功能。
6.整机外形宽4100～4440mm，高1200～1300mm，可根据教室现场安装位置进行尺寸适配定制。
7.整机采用壁挂安装方式，挂墙结构具备安装容错调节机制，支持左右微调，微调距离≥±20cm，便于现场安装校准。
8.支持外接信号自动唤醒功能：设备通电关机状态下，外接电脑HDMI信号接入，设备识别信号后可自动开机。
9.整机扬声器最大功率≥80W；1米距离声压级≥90dB，10米距离声压级≥80dB；扬声器最低谐振频率≤100Hz。实现等同或优于上述声学效果即可。
10.任意信号源下，支持多指按压实现背光开关，触控模式与传统粉笔书写模式瞬时切换，模式切换响应≤1s；支持物理按键、虚拟按键实现节能熄屏/唤醒，可与多指熄屏功能相互配合使用。
11.支持智能手势操作，通过多指手势可调用悬浮窗、屏幕下移、多任务切换等功能。
12.配置悬浮交互菜单，两指拖动可将悬浮菜单移动至操作位置；悬浮菜单支持自定义分组，可添加AI互动教学软件等不少于30个应用程序。
13.设备前置实体按键≥6个，可实现音量加减、窗口关闭、触控开关等操作，按键支持功能复用。
14.配置三合一集成物理电源按键，单按键可实现Android系统、Windows系统开关机、节能熄屏；关机状态轻按开机，开机状态轻按熄屏/唤醒，长按执行关机。
15.无需外接PC主机，设备支持一键硬件自检；可对系统内存、存储、屏体温度、触摸模块、光感模块、内置电脑模块进行状态检测，输出状态信息与故障告警提示。
16.兼容第三方中控系统，配置RS232控制接口，可实现设备远程开关机控制。
17.安卓主板处理器≥12核（8核CPU+4核GPU或同等性能级别），Android操作系统版本≥13.0，保障白板书写、投屏、多应用并发流畅运行。
18.外接电脑接入设备且触控连通时，外接电脑可直接读取智慧黑板前置USB接口存储设备；接入前置USB的翻页笔、无线键鼠，可直接在外接电脑上使用。
19.黑板左右两侧设置教学快捷键不少于8个，支持自定义设置显示时间、显示模式，支持单侧、双侧显示，至少包含关闭窗口、展台、桌面、多屏互动等功能。
20.前置接口面板支持免拆设备背板独立拆卸维护，方便后期检修。
21.外置接口配置：2路USB、2路HDMIIN输入、1路VGAIN输入、1路AUDIOIN输入、1路RS232接口、1路LANIN网口、1路3.5mm耳机输出、1路SPDIF数字音频输出、1路TP‑USB触控接口。
22.支持手势滑动调出跟随操作位置移动的快捷菜单栏。
23.设备前置设置系统还原实体按键，带有中文标识，非专业人员可快速恢复系统故障，功能等同即可。
24.支持会议展板模式，内置模板≥12套，支持签名、扫码保存会议内容，具备等同功能即可。
[bookmark: _GoBack]25.具备设备锁屏安全管理，支持密码锁屏、二维码锁屏两种锁屏方式，防止误操作、非授权使用设备。
26.整机屏幕护眼模式包含类纸屏、滤蓝光、类纸屏+滤蓝光模式；任意信号通道、任意画面、任意应用软件运行状态下均可实时开启护眼模式。
27.采用标准80pin针脚插拔式OPS电脑模块架构，屏体与OPS模块一体化对接，无需额外外接接线；OPS主机配置IntelCorei5处理器，内存≥8GB，固态硬盘≥256GSSD。
28.OPS模块自带原生硬件接口，无需外接扩展：1路HDMIOUT、1路MicIN、1路LINE‑OUT、6路USB接口（其中≥3路USB3.0）、1路RJ45网口；内置有线网卡+无线网卡，满足教学拓展需求。
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	智慧黑板白板软件
	二、教师备课
1.备课支持插入本地PPT，并保持原有格式无变化，动效动画无丢失，支持批注，批注可设置保存；支持显示保存在云端的课件信息，可接收或忽略其他用户分享的课件。
2.支持对课件进行分享、下载、重命名、移动、删除操作，分享可按照手机号码及链接的方式进行分享，链接分享形式支持设置文件有效期（支持永久、30天、7天等）、私密和公开的设置。
3.课件支持自动同步至云端，支持设置课件自动保存时间，可设置为1分钟、3分钟、5分钟、10分钟、20分钟、30分钟等。
4.新建课件支持选择课件主题，提供预设课件主题，包含学科主题、创意主题，可在编辑课件的过程中更改。
5.支持同时打开多个课件窗口，支持新建课件页面，可拖动、移动、删除、复制页面；支持课件页面切换，提供淡入、推入、旋转、分割、交换、圆形、揭开等7种形式的特效；支持顺序调整，支持应用到全部。
6.支持对对象进行复制、剪切、粘贴、删除、置于顶层、置于底层、锁定、设置蒙层等操作。
7.支持对对象设置元素动画和播放顺序，提供进入（无效果、百叶窗、擦入、浮入、放大、旋转、掉落）、动作（无效果、闪烁、抖动、心跳、旋转、翻转）、退出（无效果、淡出、百叶窗、擦出、浮出、缩小、旋转、飞出）等20种元素动画形式。
8.支持插入和导出文件，可将制作的课件导出为课件、图片、pdf格式；支持插入文本，可对文本进行字体、字号、颜色、对齐、缩进等多种设置；支持插入本地素材，包括视频、音频、图片、文档等多种格式。
9.支持插入网页，可选择合适的网页内容，插入后点击可直接进入该网页进行浏览；支持插入表格，可设置表格行列、添加行列，可双击表格输入内容，支持自动换行；支持插入思维导图，提供思维导图、组织结构图、鱼骨图三种形式；支持插入各类预置形状，可对形状进行填充色、边框颜色及粗细、透明度的设置。
10.支持插入教学资源，可打开预置资源库，按照教材、年级、学科、知识进行筛选，并将选择的资源插入页面中，教师教学时可直接打开使用。
11.支持插入工具，提供汉字、拼音、四线三格、尺规、几何、数学公式、函数、化学方程式、网络画板等学科工具，以及截图、幕布等通用工具。
12.支持创建课堂活动，提供分类达人、选词填空、匹配能手等多种互动练习形式，可插入至页面中进行游戏交互练习；支持通过模板制作个人活动，个人活动可保存至云端。
三、教师授课
1.支持手机、笔记本电脑等移动端通过自动搜索接收端设备和六位识别码两种方式无线连接到智慧黑板。
2.支持6个投屏客户端图像画面对比展示，在智慧黑板上可以反向控制操作笔记本电脑上的内容，支持单击、双击、右键控制。
3.支持将手机中的音视频文件无线推送至智慧黑板，并能进行播放和进行音量大小调节。
4.支持鼠标遥控器功能，通过软件一键进行鼠标左键、右键、上下滚轮滑动、触摸板操控等功能。
5.智慧黑板显示桌面可以实时同步到手机上，手机通过两个手指对智慧黑板桌面进行放大、缩小和漫游操作，方便手机端对智慧黑板进行远程控制。
6.Windows客户端投屏支持桌面同步、镜像投屏和拓展投屏功能，点击功能会跳转至对应控制页面；Windows客户端进入控制页面，支持调节投屏清晰度，支持超清、高清等标准。
7.直接识别到讲台的台式电脑的信号源，并自动连接到讲台里的中控设备，可以直接开关机。
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	智慧黑板投屏软件
	四、微课软件
1.支持对音源、分辨率、录制区域进行设置；录制音源支持仅系统、仅麦克风、系统与麦克风。
2.支持打开录课列表窗口，查看文件列表；支持打开云微课窗口，查看云端存储的文件列表。
3.支持倒计时功能，开始录制倒计时3S后开始录制；支持录制过程中，录制工具条不影响录制画面。
4.录制结束后，支持弹出视频预览画面，展示用户录制的整个视频，可任意拖动进度条查看内容，调整音量大小，全屏播放。
5.支持将录制的视频内容保存至本地硬盘；并可将本地的录制文件上传到个人云端，数据存储更方便、更安全。
6.支持对录制后的视频进行剪辑，剪辑包括视频合并、视频剪切、视频预览、并且可以添加水印；剪辑功能支持添加25字文字水印，支持字号选择、透明度调整，支持多种颜色，水印显示位置可选择。
7.支持打开录课列表窗口，查看文件列表，在录课列表的任意目录下对文件或文件夹进行移动、删除、重命名等操作，可新建文件夹，快速搜索文件或文件夹。
8.支持将视频文件上传至云端存储；支持在上传列表查看所有上传中的文件状态，可进行暂停、开始、取消等操作。
9.支持点击录课列表中的视频文件，可预览播放；支持打开云微课窗口，查看云端存储的文件列表；支持在云微课的任意目录下对文件或文件夹进行分享、下载、移动、删除、重命名等操作，可新建文件夹，快速搜索文件或文件夹。
10.支持将云微课中的视频文件或文件夹下载至本地；支持在下载列表中查看所有下载中的文件状态，可进行暂停、开始、取消等操作；支持分享功能，包含手机号分享和链接分享，被分享用户登录后可打开并查看分享文件。
五、智慧教学桌面
1.支持将Windows和Android两个系统进行绑定，绑定完成后，实现两个系统的融合。
2.支持组件及应用，默认显示天气组件，显示我的电脑、白板、传屏、展台、资源中心、我的云盘、文件快传、回收站等；支持快速调起白板、传屏、展台等应用；支持将任意路径下的文件一键发送至教学桌面。
3.可快速打开平台查看对应的资源中心及个人云盘；教师的个人云盘存储空间50G，教师可查看自己的个人资源、云微课、云课件；教师可将本地资源进行上传，也可将云端资源下载到本地。
4.支持查看课程列表，包括常规课程、互动课程、直播课程；课表以日历的形式呈现，可直接切换点击日期查看对应的课程数量及列表。
5.支持常规课程创建，可设置课程名称、上课日期、时间，选择班级、关联课件，设置课件自动打开时间。
6.支持远程互动课程创建，可设置课程主题、开课日期、时间，设置成员加入课程自动上台、设置成员加入课程自动静音、设置课程密码、设置课程模式。
7.支持直播课程创建，可在教育专属桌面直接打开平台并创建直播课程，创建完成后，在平台端可观看直播。
8.支持对云端资源的文件/文件夹的操作，包含移动、重命名、分享、下载、删除、新建文件夹、刷新列表、搜索，也可通过文件名、文件更新时间、文件大小进行排序。
9.支持云微课功能，可自动获取该账号下使用微课软件录制并上传至云端的全部文件列表；支持云课件功能，可自动获取该账号下使用白板软件制作并上传至云端的全部文件列表。
10.支持手机和大屏/电脑之间的文件互传，支持文件快传弹窗，用户可使用app扫码选择上传文件；也可选择电脑/大屏端文件进行下发，选择文件后刷新二维码弹窗，用户扫码带走文件，实现文件共享；支持查看上传的文件列表，查看文件名称、上传者及上传进度，也可打开、删除、取消文件；支持查看下载的文件列表，可查看文件名称、类型、大小、也可打开、删除、取消下载的文件。
11.支持查看Windows内的应用列表，可自动获取Windows系统内的应用，按名称由A-Z进行排列，可任意添加、移除应用到教学桌面上；支持查看Android应用，可自动获取Android系统内的应用，按名称由A-Z进行排列，可任意添加、移除应用到教学桌面上。
12.支持预置多种桌面组件，包含推荐应用、天气、课表、日历、每日一言、时钟、欢迎语、我的云盘、资源中心、安卓文件、我的电脑、回收站、文件快传、白板、传屏、微课。可任意添加或移除组件，已添加到桌面上的组件可任意拖动改变位置。
13.支持查看多个桌面列表，可任意增加/删除桌面，并对桌面进行命名，点击桌面可快速定位到桌面。
14.支持基础信息设置，可设置桌面背景、欢迎语、数据同步、开机自启等设置。
15.支持设置欢迎语，展示在桌面顶部，可设置文本内容、颜色、字体、字号、下划线、加粗、斜体等。
16.支持设置开启/关闭数据同步，开启后，所有数据均会自动上传至云端，异地登录后也可选择下载并覆盖原有数据；支持设置开启/关闭开机自启；开启后，设备开机则会直接打开教学桌面；关闭后，设备开机则不会打开教学桌面，用户可以选择通过点击图标再打开。
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三、质保期要求
1．提供的所有设备在正式使用一个月之内出现质量问题，成交人负责包换；质保期至少五年，软件终身免费升级。质保期内投标人提供免费上门维护服务。
2．所有设备保修服务方式均为报价人或设备生产厂家上门保修，即由报价人或厂家派员到用户设备使用现场维修，由此产生的一切费用均由报价人或厂家承担。
3．成交人应在设备质保期后适当年限内，有足够的备用件替换，以确保设备在无须更换关键器件的条件下能够连续正常运作而又不降低设备的可靠性，成交人须对此做出承诺。
4．成交人的故障响应为全天候，需提供至少7天×24小时服务级别的报修电话，响应时间为1小时，一周内不能修复的设备必须提供同等水平的替代设备保证正常运行。如因成交人违反以上规定而导致采购人发生各类事故，责任完全由成交人承担（除扣除合同质保金押款外，采购人有权对成交人追加罚款）。
5．当接到采购人故障维护请求后，1小时内给予响应，在4小时内成交人将派专门的技术人员到现场了解故障情况，并在8小时内负责维修或者更换损坏的零件、部件或设备。如果还不能解决，成交人承诺在24小时内赶到现场进行故障排除，并提供同等水平的代替设备保证正常运行。
6．原有黑板需在不损坏情况下免费拆除并负责搬运到指定地点。
7．免费对接学校现有中控系统（WISE C7）。
