


上海政法学院17、18号学生公寓房屋外立面专项检测项目询价招标需求
一、项目概况： 
上海政法学院17、18号学生公寓均为六层钢筋混凝土框架结构房屋，竣工于2005年，两幢房屋总建筑面积约8256.34平方米，外立面面积约6600平方米，现委托方拟对该房屋进行修缮改造，为了解房屋外立面状况，并为后续处理提供技术依据，需对其进行房屋外立面专项检测，并出具检测报告。
二、项目预算：
预算总价约为5万元。
三、完成时间：
合同签订后10天内完成房屋检测，并出具房屋检测报告。
四、付款：
本项目完成房屋检测，并出具房屋检测报告后一次性付清全部合同款项。
五、资质要求：
具有上海市房屋质量检测证书的单位。
六、技术要求：
（一）、编制依据
[1]	国家标准，《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2019
[2]	上海市工程建设规范，《既有建筑结构检测与评定标准》DG/TJ 08-804-2024
[3]	国家行业标准，《红外热像法检测建筑外墙饰面粘结质量技术规程》JGJ/T 277-2012
[4]	上海市工程建设规范，《房屋质量检测鉴定标准》DG/TJ08-79-2024
[5]	国家标准，《房屋完损等级评定标准（试行）》城住字（1984）第678号
[6]	上海市工程建设规范，《房屋修缮工程技术规程》DG/TJ 08-207-2008
[7]	国家标准，《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB55021-2021
[8]	国家标准，《既有建筑维护与改造通用规范》GB55022-2021（二）房屋主要检测工作内容
（1）明确项目检测的目的和要求，对房屋的原有资料进行核查分析，内容包括委托方能够提供的建筑结构竣工图纸等，调查房屋建筑原有使用历史，作为检测评估工作的参考依据；
（2）全面核查房屋建筑现状（包含外立面、维护结构、构件尺寸、层高等），结构现状（包含结构布置现状，确定结构体系等），并核实与设计图纸的一致性；
（3）房屋外立面饰面层构造做法调查；
（4）房屋外立面饰面层空鼓情况检测；
（5）房屋外立面饰面层损坏分析评估；
（6）针对存在的问题提出处理建议。







