上海政法学院三、四、六号和普陀校区变电站预防性试验项目
招标需求

一、项目概况
    根据供电局的相关要求，对学校三、四、六号及普陀校区10KV变电站的变压器进行预防性试验。
二、地点：青浦校区及普陀校区变电站内
青浦校区：外青松功率7989号
普陀校区：三源路175号
三、投标单位资质要求：
1. 投标人中华人民共和国境内注册独立法人企业，具有市政建筑电力安装资质三级以上（含三级）。
2. 资产状况良好，无不良记录。
3. 投标单位需现场进行勘测，并向后勤保障处报备，填写现场勘察确认书后方能取得投标资格。
4. 做好安全防护，确保操作安全。
5. 对更换的电容性能保证质量。。
6. 根据现场勘察情况认真做好预算和方案
四、工期： 7日
五、预算经费、付款方式：
1、预算经费：8.5万元
2、付款方式：预防性试验结束，验收合格，经审价后支付。
六、工程量清单：
	项目名称
	收费标准（元）
	工作内容

	三相电力变压器（包括变压器及变压器高、低断路器及隔离开关）
	800KVA以下
	
	2

	
	3200KVA以下
	
	5

	
	7500KVA以下
	
	

	母线（10KV）
	段
	
	7

	电力电缆（3-10KV）
	组
	
	30

	避雷器（20KV以下）
	组
	
	7

	接地网
	10-35KV
	
	4

	开关系统（10KV以下）
	系统
	
	10

	负荷开关调试（35KV以下）
	组
	
	10

	五防回路调试（6-35KV）
	系统
	
	7

	时间、中间、信号、电器
	只
	
	7

	电流电压继电器
	只
	
	7

	低电压继电器
	只
	
	7

	反时限过流继电器
	只
	
	24

	台班费
	台班
	
	2



七、技术要求
按照国家相关国家规定执行，并通过供电部门的备案和检查。
8、 验收要求
1. 更换的设备提供出厂合格证。 
2. 中标单位提供竣工验收资料，如施工方案，工作量清单，施工现场照片，设备清单等；
3. 做好自检报告，功能性检测报告，和项目验收申请表。

上海政法学院后勤保障处
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